附件 项目说明及要求

项目概述：

经实地测量，博雅楼B102室和B104室需要安装防盗网的窗体及玻璃墙面积约为40平方米。本方案拟采用智能隐形防盗网，该防盗网除具备普通的防御功能之外，当遭遇破坏时，会触发电子报警装置，从而有效的震慑不法分子。

清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 隐形防护网 | M5高档铝合金型材；SUS316钢丝绳 | ㎡ | 40 |
| 2 | 报警主机 | 品牌：001；型号：JX240 | 台 | 1 |
| 3 | 无线发射器 | 品牌：001；型号：KJ115 | 只 | 13 |

1. 材料配置要求：
2. 型材：型材选用6063-T5白色高档型材，由铝材底座和铝材边盖组成，菱形外观设计，极具现代美感，钢度达14度，整体抗拉力测试强度为5287N（约合539.49KG），采用德国磨砂粉沫喷涂工艺，耐擦洗，稳定性好，不易划伤磨损。
3. 钢丝：采用SUS316材质不锈钢丝,外层披覆优质PA12尼龙保护膜，抗静电、紫外线及抗油性强，吸水量小，可染色性差，耐久性极佳，耐候测试达20年，不易刮伤；钢丝绳直径仅为1.8mm，抗张强度1160N，约为普通高碳镀锌钢强度的三倍。
4. 本方案包含安装调试等各项费用。

本报价为含税价。