|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **参数要求** |
| 1 | 餐凳 | 标准 | 40 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌西皮，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、铁制电镀实芯脚架。 二、结构/配置： 1、铁制电镀脚架。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 2 | 会诊椅 | 标准 | 43 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为知名品牌西皮，厚度≥1.0mm； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40； 3、铁制电镀实芯脚架。 二、结构/配置： 1、铁制电镀脚架。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 3 | 医用小圆椅（带样品） | 标准 | 78 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质品牌气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、其他：配优质电镀五星脚架 |
| 4 | 木椅子 | 标准 | 38 | 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、喷知名品牌环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 |
| 5 | 陪护椅 | 标准 | 494 | 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、喷知名品牌环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 |
| 6 | 三抽柜 | 标准 | 3 | 1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm。 |
| 7 | 实验椅 | 标准 | 25 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质品牌气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、其他：配优质电镀五星脚架 |
| 8 | 小茶几 | 600\*600\*450 | 3 | 1、贴面材料：采用优质AAA级优质胡桃木木皮，厚度为0.6mm； 2、封边：采用胡桃木木皮封边； 3、基材：采用知名品牌中密度纤维板, 符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用知名品牌环保油漆，达到国际E1级环保标准，油漆工艺符合工序要求。 |
| 9 | 医用办公椅 | 标准 | 102 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好；椅背为优质尼龙面料，具有阻燃功能； 2、海绵：（国内品牌）高密度定型海绵，高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质气压棒，气动升降； 4、其他：配可调节升降扶手+倾仰锁定+尼龙五星脚架 |
| 10 | 铁架床 | 1920\*700\*1700 | 35 | 一、主要材料说明： 1、床架采用冷轧钢管，床板为杉木板； 2、床架立柱40\*40mm，横梁40\*20mm，床横条25\*25mm，主柱40\*40mm，床梯￠30圆管；床护栏￠一9圆管； 3、床板为一2mm杉木板。 二、结构/配置： 1、四腿落地，焊接结构；为上下两层式 2、杉木床板2件+蚊帐架一套；含配套床垫。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； 四、工艺/其他说明： 1、钢质部件经静电粉末喷涂处理。 |
| 11 | 医生工作台（带样品） | 1200\*600\*750 | 81 | 1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主台+木质键盘架+活动主机架+三抽立柜（2个Φ60金属圆柱支撑）+Φ60金属线盒。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺 |
| 12 | 餐台 | 1200\*600\*750 | 10 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木多层板：台面板采用25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、防火板：面贴知名品牌木纹色防火板 。  二、结构/配置： 1、配置：台面+喷涂口字形脚架；  三、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 13 | 医用文件柜 | 800\*420\*2000 | 53 | 一、主要材料及厚度说明：  1、生态夹板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保生态夹板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 14 | 茶水高柜（带样品） | 800\*420\*2000 | 11 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰均采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 15 | 衣柜（三门）（带样品） | 900\*450\*1800 | 72 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 16 | 衣柜(两门） | 900\*450\*1800 | 17 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 17 | 衣柜（六门） | 900\*450\*1800 | 18 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 18 | 钢制文件柜 | 900\*450\*1800 | 5 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 19 | 矮鞋柜 （无门） | 1200\*380\*450 | 8 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度为16mm。 |
| 20 | 单人沙发 | 标准 | 5 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用知名品牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、其他：配钢脚架 |
| 21 | 茶水柜 | 800\*420\*838 | 3 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：活动层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰均采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 22 | 医用储物柜 | 800\*600\*2000 | 29 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 23 | 水盆柜 | 800\*580\*788 | 7 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板，  2、厚度：面板、底板、侧板、门板、背板厚度为16mm 。  二、结构/配置：  1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+人造石面+人造洗手盆带不锈钢下水器。 三、五金配件：  1、门铰采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 24 | 接待沙发 | 三人位 | 30 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用知名品牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、其他：配钢脚架。 |
| 25 | 1.5米医用货架 | 1500\*600\*2200 | 21 | 1、采用优质冷扎钢板，经模具冲压折弯、焊接、打磨、抛光而成；然后经酸洗、磷化、清洗、凉干、静电喷涂、高温固化等处理；2、结构：整个药架可拆,连顶板共五块层板,层板可任意调节高度；3、货架由四根立柱支撑,立柱是用板压折成型,两侧面冲孔,使层板高度可调节,立柱配可调脚； |
| 26 | 医疗鞋柜 | 900\*380\*1800 | 9 | 1采用优质冷轧钢板,厚度为0.8mm，经酸洗磷化、除锈、静电、喷涂处理； 2存取方便、容量大，内设可调节隔板架，6至8层隔板； 3门板为双层结构，带自动回弹功能 |
| 27 | 3人候诊椅（带样品） | 三人位 （中间带扶手） | 13 | 1、扶手脚：采用1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷闪银粉；  2、座板：采用1.4MM冷轧钢板，除油除锈后静电喷闪银粉； 3、横梁:三角形冷轧钢板折压焊接成型，厚度1.5mm，除油除锈后静电喷银色； 4、座背PU全垫材质：采用聚氨酯材料模聚一体成型，有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、起皱、断裂。 |
| 28 | 4人候诊椅 | 四人位（中间带扶手） | 70 | 1、座背板材质：非金属材料采用聚氨酯材料模聚成型，结构是单杆件整体一次成型，有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、起皱、断裂、破碎 ； 2、扶手，站脚：采用优质实心铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理； 3、横梁：优质拉深钢材料，六角形铝合金管，端面直径为100MM，厚度3.0mm，经开料，打磨，喷涂漆面处理，钢管两头配上封盖，承载力好，美观大方。 |
| 29 | 办公模压椅 | 标准 | 15 | 椅面采用（SMC）树脂、专用色浆、片材、模压一次成型（工件厚度8mm）。 灰白色椅架为Q235冷拔钢管（截面φ25毫米,壁厚1.5毫米)整体焊接而成（焊缝要求满焊），表面静电喷塑处理，配有塑料地脚。有防明火、防水、防潮、抗冲击强、机械强度高、耐磨、长期使用不老化、不龟裂等特性 |
| 30 | 窗口椅 | 标准 | 6 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质品牌气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、其他：配优质电镀五星脚架 |
| 31 | 检查椅 | 标准 | 2 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质品牌气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、其他：配优质电镀五星脚架 |
| 32 | 医用接待椅 | 标准 | 4 | 1、面料：座面采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好；椅背采用优质网布，具有阻燃功能； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、其他：配喷涂弓形脚架。 |
| 33 | 示教条桌 | 1200\*600\*750 | 2 | 1、台面板：采用25mm厚优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板； 2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，优质品牌胶水，全自动封边工艺； 3、脚架：喷涂脚架+活动脚轮。 |
| 34 | 输液椅/沙发椅 | 标准 | 5 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、其他：配钢脚架。 |
| 35 | 儿童病人椅 | 标准 | 10 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 |
| 36 | 医用吊柜 | 定制长度\*350\*800 | 4 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板、底板厚度为25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（对开门，内含1层活动层板）。 三、五金配件：  1、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 37 | 洽谈桌 | 1200\*600\*750 | 2 | 1、台面板：采用25mm厚优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板； 2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，优质品牌胶水，全自动封边工艺； 3、脚架：喷涂脚架+活动脚轮。 |
| 38 | 示教台 | 标准 | 1 | 1、贴面材料：采用优质AAA级优质胡桃木木皮，厚度为0.6mm； 2、封边：采用胡桃木木皮封边； 3、基材：采用知名品牌中密度纤维板, 符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用知名品牌环保油漆，达到国际E1级环保标准，油漆工艺符合工序要求。 |
| 39 | 上下床床垫 | 标准 | 4 | 5公分棉垫，3公分棕垫。 |
| 40 | 文件橱 | 800\*600\*2000 | 7 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 41 | 小方橱 | 800\*600\*2000 | 2 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 42 | 换鞋柜 | 900\*380\*450 | 7 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（对开门+活层+中竖板）+50mm厚西皮软包垫。 三、五金配件：  1、门铰采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 43 | 电脑桌 | 1200\*600\*750 | 10 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 44 | 医用分类垃圾柜 | 450\*580\*788 | 4 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板，  2、厚度：面板、侧板、底板、背板、门板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染；  2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏装置）+人造台面+垃圾桶。 |
| 45 | 冰箱微波炉柜 | 1400\*600\*2400 | 11 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 46 | 多功能矮柜 | 800\*600\*600 | 4 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 47 | 挂衣橱 | 800\*600\*2200 | 6 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 48 | 五层鞋柜 | 800\*420\*1200 | 2 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 49 | 矮鞋柜 | 800\*420\*1200 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 50 | 双人病房更衣柜 | 800\*600\*2400 | 16 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 51 | 衣柜（4门） | 900\*450\*1800 | 24 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 52 | 治疗室地柜 | 3000\*600\*850 | 9 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 53 | 11号病房更衣柜 | 3500\*600\*900 | 9 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 54 | 2人候诊椅 | 2人位（中间带扶手） | 12 | 组 1、扶手脚：采用1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷闪银粉；  2、座板：采用1.4MM冷轧钢板，除油除锈后静电喷闪银粉； 3、横梁:三角形冷轧钢板折压焊接成型，厚度1.5mm，除油除锈后静电喷银色； 4、座背PU全垫材质：采用聚氨酯材料模聚一体成型，有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、起皱、断裂。 |
| 55 | 衣柜（量尺寸） | 800\*600\*2000 | 3 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 56 | 大办公桌 | 3200\*1500\*750 | 1 | 1、台面板：采用25mm厚优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板； 2、封边：采用2.0mm厚PVC封边条，优质品牌胶水，全自动封边工艺； 3、脚架：喷涂脚架+活动脚轮。 张 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：台面板为25mm厚知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板。  二、结构/配置：  1、配置：台面+50方管钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒。  三、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 | 医用操作地柜 | 3000\*600\*850 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 59 | 12号病房更衣柜 | 100\*5500\*2250 | 9 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 60 | 定制橱柜 | 800\*600\*2000 | 9 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 61 | 陪护沙发 | 标准 | 52 | 1、面料：采用优质（国内品牌）西皮，厚度≥1.0mm，防磨防污性好； 2、辅料：采用（国内品牌）高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、其他：配钢脚架。 |
| 62 | 治疗室仪器柜 | 3000\*600\*850 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 63 | 配药操作柜 | 3000\*600\*850 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 64 | 6人病房更衣柜 | 3500\*600\*900 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 65 | 医用操作地柜 | 3500\*600\*850 | 8 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 66 | 1.9米病房更衣柜 | 1900\*500\*2300 | 9 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 67 | 2.1米病房更衣柜 | 2100\*500\*2300 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 68 | 2.4米病房更衣柜 | 2400\*500\*2300 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 69 | 输液治疗室垃圾台 | 450\*580\*788 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板，  2、厚度：面板、侧板、底板、背板、门板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染；  2、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+脚踏装置+人造台面。 三、五金配件：  1、门铰均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 70 | 2.9米病房更衣柜 | 2900\*500\*2300 | 1 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 71 | 医用操作地柜 | 3500\*600\*850 | 2 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板材均采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度200mm，保证无菌存放要求 ；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板；  2、配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面。 三、五金配件：  1、三节静音滑轨、门铰、锁具均采用知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它：  1、见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 72 | 6米会议桌 | 6米 | 1 | 1、贴面材料：采用优质AAA级优质胡桃木木皮，厚度为0.6mm； 2、封边：采用胡桃木木皮封边； 3、基材：采用知名品牌中密度纤维板, 符合国际E1级环保标准； 4、油漆：采用知名品牌环保油漆，达到国际E1级环保标准，油漆工艺符合工序要求。 |
| 73 | 衣柜（九门） | 900\*450\*1800 | 4 | 1、采用优质（国内品牌）冷轧钢板,门板、侧板厚度为0.8mm；经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、结构：钢制门板为双层板件结构，带缓冲功能； 3、存取方便、容量大。 |
| 74 | 治疗室吊柜及台面 | 8000\*350\*800 | 2 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木多层板：所有板件优质木纹色 E1 级多层实芯环保实木多层板； 2、厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm。 二、结构/配置： 1、配置：主柜（对开门，内含 1 层活动层板）+阶梯药架（价格另计）。 三、五金配件： 1、采用“协和”锁具、“DTC”门铰知名品牌的优质产品。 四、工艺/其它： 1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。 |
| 75 | 示教室桌子 | 6000\*1500\*750 | 1 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木多层板：台面板为 25mm 厚优质木纹色 E1 级多层实芯环保实木多层板。 二、结构/配置： 1、配置：台面+50 方管钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒。 三、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。 |
| 76 | 会议室桌子 | 6000\*1500\*750 | 1 | 一、主要材料及厚度说明： 1、实木多层板：台面板为 25mm 厚优质木纹色 E1 级多层实芯环保实木多层板。 二、结构/配置： 1、配置：台面+50 方管钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒。 三、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。 |
| 77 | 仪器室橱子 | 800\*600\*2000 | 10 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门） 。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |
| 78 | 床旁物品橱 | 800\*600\*2000 | 48 | 一、主要材料及厚度说明：  1、实木多层板：所有板件采用知名品牌的优质木纹色E1级多层实芯环保实木多层板；  2、厚度：顶板、层板厚度为25mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：  1、配置：主柜（上下各分二层，对开门），304不锈钢台面 。 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用知名品牌的优质产品。  四、工艺/其它：  1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺； |